Anleitungen

Inhalt

Inhalt II

1 Fusion 360 3

1.1 Extrusion 3

1.1.1 2 Extrusionen verbinden 3

2 Raspberry PI 3

2.1 Speicher 3

2.1.1 InfluxDB 3

# Fusion 360

## Extrusion

### 2 Extrusionen verbinden

* Volumenkörper/Erstellen/Erhebung
* Beide Extrusionen anklicken und mit OK bestätigen

# Raspberry PI

## Speicher

### InfluxDB

* Speicherort /var/lib/influxdb/data
* [du -sh] disk usage summary //zeigt im Ordner die Summe aller gespeicherten Daten